多点温度监测链
监测原理：
监测链中内置N个数字型温度传感器和位置存储器，采集仪通过读取位置存储器确定温度传感器的位置并且读取数字温度传感器的温度，将其排序完毕发送给上位程序，或等待上位程序进行读取。

技术优势：
1. 延长导线:
数字信号，线长线损温度数据不失真，不漂移。 因数字信号传输，所以不会发生如模拟信号一般（如热电偶，PT100等热电阻）因为线长，线损耗等导致的温度信号失真，漂移等情况。 将信号线拉长至1000m后获取的温度值与1m的温度值完全一样，温度准确性不会受到阻值/干扰等的影响。导线只要有一丝粘连就可以反馈出正常温度。
2. 抗干扰性：
数字信号传输一般不会被干扰。即使被干扰也不会出现异常温度仅有（正常/无/85度）三种状态。
3. 多点应用
 只需要两根线或者三根线就可以同时读取100个温度点，无需与模拟信号一样（双线/点或三线/点）
4. 封装优势
采用一体式挤出外皮，温度点全部包覆在塑胶外皮内，底端封装防水底头。可直接沉入至水中使用。温度传感器全包在最内侧，采用双层挤出护套结构，内层包含一根抗拉钢丝。外层加厚护套可有效抗水体腐蚀，土壤摩擦。通体实体塑料填充，可抗一定程度的深水压力。
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